Инструкция по применению

1. Очистить рабочую поверхность от грязи, пыли и масляных пятен. Слегка увлажнить поверхность для ускорения затвердевания пены.

2. Тщательно взболтать баллон.

3. Закрепить специальную насадку на ствол пистолета.

4. Напылять, нажимая курок пистолета до упора. Слой напыления не должен превышать 5 см за 1 цикл. Следующий слой наносить при необходимости после 5-10 минут.

5. Во время работы, баллон периодически взбалтывать.